Si tratta di una traduzione automatica.

## Muovi e ruota

Barra degli strumenti / Icona:
Menù: Modifica CAD > Muovi e ruota
Scciatoie: M, R
Comandi: moverotate | mr

### Descrizione

Sposta o copia e contemporaneamente ruota le entità.

### Utilizzo

1. Selezionare le entità che si desidera spostare o copiare.
2. Lancia questo strumento.
3. Inserire l'angolo di rotazione nella barra degli strumenti delle opzioni
4. Impostare il punto di riferimento con il mouse o immettere una coordinata nella riga di comando.
5. Impostare il punto di destinazione.
   Nella figura seguente, i due punti di riferimento sono etichettati. L'angolo di rotazione nell'esempio è di 15 gradi e il numero di copie quattro. Il risultato è un angolo di rotazione totale di 60 gradi.
6. Viene visualizzata la finestra di dialogo Sposta e ruota.
   Per spostare le entità, scegliere "Elimina originale", per copiarle scegliere "Mantieni originale". È inoltre possibile creare qualsiasi numero di copie contemporaneamente scegliendo "Copie multiple" e inserendo il numero di copie nella riga di testo sottostante.
   Le nuove entità sono posizionate sullo stesso livello degli originali e hanno gli stessi attributi. Per utilizzare il livello corrente e gli attributi correnti, invece, spuntare "Usa il livello corrente e gli attributi".
7. Fare clic su "OK" per spostare e ruotare le entità.