Si tratta di una traduzione automatica.

## Smussa / lima

Barra degli strumenti / Icona:
Menù: Modifica CAD > Smussa / lima
Scciatoie: C, H
Comandi: bevel | chamfer | ch

### Descrizione

Smussa un angolo modellato da due entità. Opzionalmente, le entità dei bordi dell'angolo possono essere tagliate automaticamente per adattarsi alla nuova forma.

### Utilizzo

1. Immettere la geometria della smussatura nella barra degli strumenti delle opzioni. "Distanza 1" è la distanza che la linea di smussatura avrà dall'intersezione (immaginaria) di entrambi i bordi (10 nell'esempio mostrato).
2. Selezionare "Trim" se si desidera ritagliare automaticamente le entità.
3. Scegliere l'entità del primo bordo (una linea o un arco).
4. Scegliere la seconda entità.