Detta är en automatisk översättning.

## Kommandorad

Verktygsfält / ikon:
Meny: Visa > Kommandorad
Genväg: G, M
Kommandon: gm

### Beskrivning

På kommandoraden i QCAD kan du starta kommandon, ange koordinater eller värden som avstånd eller radier.

### Inmatning av koordinater

Absoluta koordinater anges i formatet "x,y"

40,5

Relativa koordinater anges i formatet "@x,y"

@10,6

Absoluta polära koordinater anges i formatet "avstånd<vinkel"

10<30

Relativa polära koordinater anges i formatet "@avstånd<vinkel"

@10<45

När du anger koordinater eller värden kan matematiska uttryck användas för att beräkna en koordinat utifrån kända värden. Exempelvis kan koordinaten 10,5 också anges som

5+5,30/6

### Kalkylator

Kommandoraden kan också användas som en miniräknare. För att göra detta anger du ett matematiskt uttryck som följs av ett likhetstecken

=3+4
7

Variabler kan användas för att lagra värden

=a=5+6
11
=a/2
5.5

### Matematiska uttryck

Följande matematiska konstanter är tillgängliga:

PI, LN2, LN10, LOG2E, LOG10E, SQRT1_2, SQRT2

Följande matematiska funktioner finns tillgängliga:

abs, ceil, floor, exp, log, max, min, pow, sqrt, random, round, rad2deg, deg2rad, sin, cos, tan, asin, acos, atan, atan2, log10, log1p, log2, sign, cosh, sinh, tanh, acosh, asinh, atanh, expm1, hypot, cbrt, trunc

De flesta av dessa konstanter och funktioner är standardfunktioner i ECMAScript (JavaScript) och finns dokumenterade online. I ECMAScript-standard är dessa funktioner en del av Math-klassen, så funktionen abs skulle behöva skrivas som Math.abs. I QCAD-kommandoraden kan du lämna bort Math.-delen för att underlätta. Trigonometriska funktioner (sin, cos, tan, asin, acos, atan, atan2) accepterar eller returnerar vinklar i grader. Om du föredrar radianversionerna av dessa funktioner använder du de ursprungliga Math. funktionerna i stället.

Funktionerna rad2deg och deg2rad kan användas för att konvertera vinklar mellan radianer och grader.