1. Ange startpunkten för det första polylinesegmentet. Du kan använda musen eller ange en koordinat i konsolen.
2. Ange slutpunkten för det första polylinjesegmentet.
3. Ange ändpunkterna för ytterligare polylinjesegment.

Om polylinjen innehåller bågsegment kan du kryssa i kryssrutan "Arc" och ange bågradien i verktygsfältet för alternativ när du anger slutpunkten för ett bågsegment. Bågen kommer att ansluta jämnt (tangentiellt) till det sista segmentet.