1. Punkt początkowy pierwszego odcinka polilinii. Można użyć myszki lub wprowadzić współrzędne w konsoli.
2. Określić punkt końcowy pierwszego odcinka polilinii.
3. Określić punkty końcowe dodatkowych odcinków polilinii.

Jeśli polilinia zawiera odcinki łuku, można zaznaczyć pole wyboru "Łuk" i wprowadzić promień łuku na pasku narzędzi opcji podczas ustawiania punktu końcowego odcinka łuku. Łuk będzie łączył się płynnie (stycznie) z ostatnim odcinkiem.