1. Bestimmen Sie das Zentrum der Ellipse mit der Maus oder geben Sie eine Koordinate in die Kommandozeile ein.
2. Bestimmen Sie die Hauptachse indem Sie den Endpunkt der Achse mit der Maus anklicken. Sie können auch eine Koordinate in die Kommandozeile eingeben oder den Radius und Winkel der Achse bestimmen zum Beispiel mit @50<30 wobei 50 der Radius der Hauptachse und 30 der Winkel ist.
3. Bestimmen Sie den Endpunkt der Nebenachse auf die gleiche Weise.
4. Bestimmen Sie den Startwinkel mit der Maus oder indem Sie eine Koordinate oder den Winkel eingeben.
5. Bestimmen Sie den Endwinkel auf die gleiche Weise.