Se trata de una traducción automática.

## Insertar bitmap…

Barra de herramientas / Icono:
Menú: Dibujar > Insertar bitmap…
Accesos directos: I, M
Comandos: insertbitmap | bitmap | im

### Descripción

Inserta una imagen rasterizada (bitmap) en el dibujo.
Tenga en cuenta que el archivo de dibujo que se crea al guardar el dibujo, sólo contiene referencias a las imágenes insertadas. Se recomienda mantener el archivo de imagen y el archivo de dibujo en la misma carpeta, para que QCAD pueda encontrar la imagen de nuevo cuando el archivo de dibujo se cargue más tarde.
Se admiten fondos transparentes para imágenes PNG.
Tenga en cuenta que los mapas de bits grandes pueden hacer que la visualización del dibujo sea muy lenta.
Normalmente querrá que las imágenes estén en el fondo de otras entidades. Por favor refiérase a la herramienta' Modificar' -'Enviar al reverso' para aprender a hacer esto

### Utilización

1. Seleccione el archivo de imagen que desea insertar.
2. Introduzca la altura o anchura deseada para la imagen en unidades de dibujo en la barra de herramientas de opciones.
3. Escriba un ángulo de rotación en la barra de herramientas de opciones.
4. Especifique el punto de inserción de la imagen. Esta es la esquina inferior izquierda de la imagen.