V risbo vstavi rastersko sliko (Bitmap).
Bodite pozorni, da vsebuje slikovna datoteka(načrt), ki je pri shranjevanju ustvarjena le referenco(povezavo) na rastersko sliko. Priporočeno je slikovno datoteko(načrt) ter rastersko sliko shranit v isti direktorij(mapo)
Prozorni piksli so podprti za format PNG.
Bodite pozorni, da lahko velike slike prikaz močno upočasnijo.
Pogosto je zaželjeno, da so slike prikazane za drugimi objekti. Na to temo si oglejte orodje 'Uredi' - 'Pošlji v ozadje.