Това е автоматичен превод.

## Вмъкване на битова карта…

Лентата с инструменти / Икона:
Меню: Начертайте > Вмъкване на битова карта…
Кратък път: I, M
Команди: insertbitmap | bitmap | im

### Описание

Вмъкване на растерно изображение (растерна карта) в чертежа.
Обърнете внимание, че файлът на чертежа, който се създава при запазване на чертежа, съдържа само препратки към вмъкнатите изображения. Препоръчва се файлът с изображението и файлът с чертежа да се съхраняват в една и съща папка, за да може QCAD да намери отново изображението, когато по-късно се зареди файлът с чертежа.
Поддържат се прозрачни фонове за PNG изображения.
Имайте предвид, че големите битови изображения могат да доведат до много бавно показване на чертежа.
Обикновено ще искате изображенията да бъдат във фона на други обекти. Моля, вижте инструмента " Модифициране" - "Изпращане към гърба ", за да научите как да направите това

### Употреба

1. Изберете файла с изображение, който искате да вмъкнете.
2. Въведете желаната височина или ширина на изображението в единици за рисуване в лентата с инструменти за опции.
3. Въведете ъгъл на завъртане в лентата с инструменти за опции.
4. Посочете точката на вмъкване на изображението. Това е левият долен ъгъл на изображението.