1. Introduzir a geometria do bisel na barra de ferramentas de opções. "Distância 1" é a distância que a linha do chanfro terá da intersecção (imaginária) das duas arestas (10 no exemplo mostrado). "Distância 2" é a mesma distância para a segunda aresta (20 no exemplo mostrado).
2. Verifique "Trim" se quiser aparar as entidades automaticamente. Se a opção estiver desactivada, as duas entidades permanecerão intocadas.
3. Escolha a primeira entidade de borda (uma linha ou um arco).
4. Escolher a segunda entidade.