1. Gebruik de selectie functies om een selectie van objecten voor te bereiden, die u naar het klembord wilt kopiëren.
2. Kies de kopieerfunctie.

De standaard kopieerfunctie van QCAD werkt als de kopieerfunctie van andere softwareapplicaties. Het laat u niet toe om een referentiepunt te kiezen voor uw selectie, maar berekent in plaats daarvan automatisch het referentiepunt in het midden van de selectie. Dit is niet altijd wenselijk omdat u de geplakte objecten waarschijnlijk op een nauwkeurig gedefinieerde positie wilt plaatsen. Hiervoor biedt QCAD en alternatieve, meer CAD-specifieke kopieertool: Kopieer met Referentie.

De selectie staat nu op het interne klembord van de QCAD en kan in dezelfde of een andere tekening worden geplakt die met dezelfde lopende instantie van QCAD wordt geopend. Als u QCAD afsluit, gaat de inhoud van het klembord verloren. Het QCAD klembord is alleen toegankelijk voor QCAD zelf. U kunt tekeningeenheden niet uitwisselen met andere toepassingen door ze te kopiëren en te plakken. Gebruik hiervoor de export- en importfunctionaliteit van QCAD.