1. Wybierz jednostki, które chcesz obrócić.
2. Uruchom to narzędzie.
3. Ustaw myszką środek obrotu lub wprowadź współrzędne w wierszu poleceń.
4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe obracania, w którym można wprowadzić liczbę kopii ° i kąt obrotu.
   Jeśli chcesz określić kąt obrotu za pomocą kursora myszy, zaznacz ■ przycisk myszy, który jest wyświetlany obok wejścia kąta:
   Aby usunąć oryginalne elementy, zaznacz "Usuń oryginał", aby je skopiować, wybierz "Zachowaj oryginał". Można również utworzyć dowolną liczbę kopii, wybierając "Wiele kopii".
   Nowe elementy są umieszczone na tej samej warstwie co oryginały i mają te same atrybuty. Aby użyć bieżącej warstwy i atrybutów bieżących, należy zaznaczyć opcję "Użyj bieżącej warstwy i atrybutów".
5. Kliknij "OK".
6. Jeśli wcześniej została wybrana opcja określenia kąta obrotu za pomocą myszy, należy najpierw określić punkt odniesienia dla obrotu, a następnie punkt docelowy. Kąt obrotu jest to kąt zawarty w punkcie odniesienia, środku obrotu i punkcie docelowym.