1. Når du har startet værktøjet, vises tekstdialogboksen, hvor du kan vælge skrifttype og indtaste den tekst, du ønsker at oprette.
2. Vælg skrifttypens navn, teksthøjde og de oprindelige tekstattributter i det øverste venstre område af dialogboksen.
   CAD-skrifttyper, der består af linjer og buer, er opført øverst på skrifttypelisten, TrueType-skrifttyper er opført nedenunder.
   I feltet "Height" (højde) skal du indtaste tekstens højde i tegningens enhed. Hvis du vil vælge normal linjeafstand, skal du indtaste en linjeafstandsfaktor eller "1". Du kan øge eller mindske linjeafstanden ved at indtaste en alternativ værdi. Den indtastede værdi er en faktor i forhold til standardværdien (1,0).
3. Indtast rotationsvinklen for teksten. Normale vandrette tekster har en vinkel på 0 grader og tekster, der kan læses fra højre, 90 grader.
4. Vælg justering af teksten.
5. Marker afkrydsningsfeltet "Simpel tekst" for at oprette en enkelt linjetekst uden avanceret formatering.
6. Indtast den tekst, du vil oprette, i det store tekstfelt.
   Du kan bruge de forskellige værktøjer over feltet til yderligere at formatere den indtastede tekst eller indsætte tekster fra udklipsholderen. Brug knappen til højre for hurtigt at indsætte symboler eller for at vælge et Unicode-tegn ("Others...").
   Bemærk, at den skrifttype, du har valgt, måske ikke indeholder de tegn, du indsætter. I så fald vil tegnene ikke blive vist i tegningen.
7. Klik på "OK" for at forlade tekstdialogboksen.
8. Brug musen til at angive tekstens placering, eller indtast en koordinat i kommandolinjen.
9. Ofte har brugerne brug for at oprette en række ens tekster. Derfor afsluttes tekstværktøjet ikke efter oprettelsen af den første teksteenhed. Du kan ændre teksten og tekstvinklen i optionsværktøjslinjen og oprette andre tekster med lignende indstillinger.
10. Højreklik eller tryk på Escape for at stoppe tekstværktøjet.