Se trata de una traducción automática.

## Alineada

Barra de herramientas / Icono:
Menú: Acotación > Alineada
Accesos directos: D, A
Comandos: dimaligned | da

### Descripción

Crea cotas alineadas. Las cotas alineadas suelen medir la longitud de una determinada línea existente. La línea de la cota es siempre paralela a la línea a medir entre los dos puntos finales de las líneas de extensión.

### Utilización

1. Establezca el primer punto de la línea que desea acotar con el ratón o introduzca una coordenada en la línea de comandos.
2. Establezca el segundo punto de la línea a a cotar.
3. Fije la posición de la línea de cota.