Detta är en automatisk översättning.

## Infoga bitmapp…

Verktygsfält / ikon:
Meny: Rita > Infoga bitmapp…
Genväg: I, M
Kommandon: insertbitmap | bitmap | im

### Beskrivning

Infogar en rasterbild (bitmap) i ritningen.
Observera att ritningsfilen som skapas när ritningen sparas endast innehåller referenser till infogade bilder. Det rekommenderas att hålla bildfilen och ritningsfilen i samma mapp, så att QCAD kan hitta bilden igen när ritningsfilen laddas senare.
Transparenta bakgrunder stöds för PNG-bilder.
Observera att stora bitmappar kan göra att ritningsvisningen blir mycket långsam.
Vanligtvis vill du att bilder ska vara i bakgrunden till andra enheter. Se verktyget " Modify" - "Send to back" för att lära dig hur du gör detta

### Användning

1. Välj den bildfil som du vill infoga.
2. Ange önskad höjd eller bredd för bilden i ritningsenheter i verktygsfältet för alternativ.
3. Ange en rotationsvinkel i verktygsfältet för alternativ.
4. Ange bildens infogningspunkt. Det är bildens vänstra nedre hörn.