1. ツールを始めた後に、テキストダイアログに選択肢が表示されます、フォント、作成したいテキストを入力します。
2. ダイアログの上部の左エリアのフォント名、テキスト高さおよび最初のテキスト属性を選んでください。
   ラインと弧から構成されるCADフォントはフォント・リストの一番上にリストされます、TrueTypeフォントは下にリストされます。
   「高さ」フィールドで、テキストの高さを入力します。
   間隔を選ぶためには、行間隔倍率あるいは「1」を入力します。
   代替値の入力により行間隔を増加させるか減少させることができます。
   入力された値はデフォルト(1.0)に対する倍率です。
3. テキストの角度を入力してください。通常の水平のテキストは0度の角度、右から判読可能な90度等です。
4. テキストの整列を選んでください。
5. 上級フォーマット設定のない１行テキストを作成する場合、「シンプルテキスト」チェックボックスにチェックします。
6. 大きなテキストボックスに作成したいテキストを入力します。
   入力したテキストをさらにフォーマットするかあるいはクリップボードからのテキストを貼るために箱の上の様々なツールを使用することができます。
   速くシンボルあるいはユニコード文字（「その他...」）を選択して挿入するためには、右のボタンを使用します。
   選んだフォントが挿入する文字を含まないかもしれないことに注意します。
   その場合、文字は図面に表示されないでしょう。
7. テキストダイアログを抜けるのに「OK」をクリックします。
8. テキストの位置を指定するためにマウスあるいはコマンドラインの中で座標を入力します。
9. しばしば、ユーザは多くの同様のテキストを作成する必要があります。
   その理由で、テキスト・ツールは最初のテキストエンティティを作成した後に終了しません。
   オプション・ツール・バー中のテキストおよびテキスト角度を変更し、同様のセッティングで他のテキストを作成することができます。
10. ．右クリックするか、あるいはテキスト・ツールを止めるために「ストップ」を押します。