Превключва екранния режим на линейния шрифт на текущия чертеж.
Ако този режим е активиран, типовете линии се оптимизират за компютърен екран. Всички линии се изобразяват с ширина на линията, базирана на екрана (линиите не стават по-широки при увеличаване), а всички шаблони се изобразяват като фиксирани, базирани на пиксели шаблони на екрана (тиретата не стават по-дълги при увеличаване).
Ако този режим е изключен, ширината на линиите и типовете линии се показват в единици за рисуване (по подразбиране).