Jest to tłumaczenie automatyczne.

## Pole powierzchni łuku/koła/elipsy

Pasek narzędzi / ikona:
Menu: Info > Pole powierzchni łuku/koła/elipsy
Skrót: I, C
Polecenia: acearea | ic

### Opis

Autor: Robert S.

Polecenie to oblicza obszar łuków, okręgów, elips i łuków eliptycznych i opcjonalnie dodaje informacje do bieżącej warstwy rysunku. Jeśli wybierzesz inny typ jednostki, w wierszu poleceń pojawi się ostrzeżenie.

W przypadku łuków istnieją dwie opcje obliczania powierzchni, a mianowicie Segment lub Sektor. Powierzchnia odcinka (lub plastra) to obszar ograniczony łukiem oraz dwie linie wyznaczone od punktu początkowego i końcowego łuku do jego środka. Obszar sektora jest to obszar ograniczony łukiem i pasem narysowanym od punktu początkowego łuku do punktu końcowego.

Rysunek 1: segment (plaster) i sektor.

Opcje

Polecenie to posiada standardowe opcje "Dodaj pomiar do rysunku" i "Wysokość tekstu".

Rysunek 2: Standardowe opcje informacji

Niezależnie od tego, czy jest to wyłączone czy nie, po kliknięciu na łuk, okrąg, elipsę lub eliptyczny łuk informacje są wyświetlane w widżecie wiersza poleceń.

Rysunek 3: Informacje wyświetlane w wierszu poleceń

(Uwaga: Przy każdym uruchomieniu polecenia informacyjnego pole wyboru "Dodaj pomiar do rysunku" jest zawsze odznaczone. Musisz pamiętać, aby włączyć go, jeśli chcesz, aby informacje zostały dodane do rysunku).

Dodano również następujące opcje.

Rysunek 4: Opcje dodane

Tryb:

Tryb ten dotyczy tylko łuków.

Sektor: Tryb ten zwraca obszar sektora. Jest to przydatne w połączeniu z poleceniem "Obszar wielokątny".

Segment: Tryb ten zwraca obszar segmentu.

Dodać:

Jednostka: Zaznacza to, czy chcesz dodać kopię mierzonego elementu do bieżącej warstwy rysunku.

Akord: Wybierz, czy chcesz dodać do rysunku cięciwę (sektor), czy też linie promienia (segment).

W kierunku wzdłużnym: Domyślnie obszar jest zawsze drukowany na rysunku. Opcja ta określa, czy do rysunku mają być dodane dodatkowe informacje.

Dla okręgów i pełnych elips dodatkową informacją jest obwód. Używa się w tym celu punktu środkowego jako lewego dolnego rogu dodanego tekstu.

W przypadku łuków okrągłych dodatkową informacją jest długość łuku i długość pasa (w trybie sektorowym) lub promień (w trybie sektorowym).

W przypadku elipsy dodatkową informacją jest długość łuku i długość pasa (w trybie sektorowym) lub odległość od punktu centralnego do punktu początkowego łuku, a następnie odległość od punktu środkowego do punktu końcowego łuku (w trybie odcinkowym).

Dolny lewy róg dodanego tekstu jest punktem końcowym łuku.