1. Specificare il punto di partenza del primo segmento di polilinea. È possibile utilizzare il mouse o inserire una coordinata nella console.
2. Specificare l'endpoint del primo segmento di polilinea.
3. Specificare gli endpoint di altri segmenti di polilinea.

Se la polilinea contiene segmenti d'arco, è possibile selezionare la casella di controllo "Arco" e immettere il raggio d'arco nella barra degli strumenti delle opzioni quando si imposta il punto finale di un segmento d'arco.