Insère une image raster (bitmap) dans le dessin.
Notez que le fichier de dessin qui est créé lors de l'enregistrement du dessin ne contient que des références à des images insérées. Il est recommandé de garder le fichier image et le fichier dessin dans le même dossier, afin que QCAD puisse retrouver l'image lors du chargement ultérieur du fichier dessin.
Les fonds transparents sont pris en charge pour les images PNG.
Notez que les grands bitmaps peuvent ralentir l'affichage du dessin.
Habituellement, vous voudrez que les images soient à l'arrière-plan des autres entités. Veuillez vous référer à l'outil " Modifier " - " Envoyer à l'arrière " pour savoir comment procéder