1. Wprowadzić geometrię stożka na pasku narzędzi opcji. "Odległość 1" to odległość, jaką linia ukośna będzie miała od (wyimaginowanego) przecięcia się dwóch krawędzi (10 w pokazanym przykładzie). "Odległość 2" jest tą samą odległością ` dla drugiej krawędzi (20 w pokazanym przykładzie).
2. Sprawdź "Przycinanie", jeśli chcesz przycinać jednostki automatycznie. Jeśli opcja _ jest wyłączona, oba elementy pozostaną nienaruszone.
3. Wybierz pierwszy element krawędzi (linię lub łuk).
4. Wybierz drugą jednostkę.