1. Indstil ellipsens centrum ved hjælp af musen eller indtast et koordinat på kommandolinjen.
2. Definer hovedaksen ved at klikke på aksens endepunkt, som er et punkt på ellipsen. Du kan også indtaste en koordinat i kommandolinjen eller indtaste en vinkel og hovedradius i formatet @50<30, hvor 50 er hovedradius og 30 er ellipsevinklen.
3. Definer endepunktet for den mindre akse, som også er et punkt på ellipsen, eller indtast længden af den mindre akse.
4. Indstil startvinklen med musen eller ved at indtaste et koordinat eller vinklen i kommandolinjen.
5. Indstil slutvinklen på samme måde som startvinklen.