## P 貼り付け

ツールバー / アイコン:
メニュー: E 編集 > P 貼り付け
ショートカット: Ctrl+V (マック: ⌘V) | P, S
コマンド: paste | ps

### 説明

ペースト・コマンドは、以前にクリップボードにコピーされたエンティティを挿入します。
ペーストはある図面から別の図面までエンティティを転送するのに特に有用です。
クリップボードの内容によって使用される全層は現在の図面の画層リストへ貼られます。
もし望まれれば(「オプション・ツール・バー中のオプション：画層に上書きする」)同じ名前を持った既存の層は上書きすることができます。
クリップボード上にあるブロックの参照は、それらが指すブロック定義と一緒に貼られるでしょう。
もし望まれれば(「オプション・ツール・バー中のオプション：ブロックに上書きする」)、現在の図面中のブロックに上書きすることができます。
オプションツールバーは計測、回転、反転ツールも提供します。

### 使用方法

エンティティをペーストするターゲット点をセットします。マウス、あるいはコマンドラインで座標を指定してください。
ターゲット点は、基準点を指定してコピー/カットが使用されたならば、エンティティをコピーするかカットする時、選ばれた基準点に相当します。
カットあるいは基準点のないコピーが使用された場合、選択の中心が基準点として使用されます。