Dette er en automatisk oversættelse.

## Intersection Manual

Værktøjslinje/ikon:
Menu: Snap > Intersection Manual
Genvej: S, Y
Kommandoer: snapintersectionmanual | sy

### Beskrivelse

Nogle gange kan snitpunktsfangetilstanden ikke bruges til at fange et snitpunkt, fordi snitpunktet ligger uden for den ene eller begge enheder. Med dette snap-værktøj kan du eksplicit angive to skæringspunkter mellem to enheder og snap til deres skæringspunkt.

### Anvendelse

1. Når du har aktiveret dette snap-værktøj, skal du klikke på den første af de to skærende enheder.
2. Klik på den anden af de to skærende enheder. Hvis to skæringspunkter er mulige, skal du sørge for at klikke på den anden enhed et sted tættere på det skæringspunkt, som du vil fange til.