Командата за импортиране вмъква чертеж от файл на диска в текущия чертеж.
Всички слоеве, които се използват от импортирания чертеж, се добавят към списъка със слоеве на текущия чертеж. Съществуващите слоеве със същото име могат да бъдат презаписани, ако е необходимо (опция "Презапис на слоеве" в лентата с инструменти за опции).
Препратките към блокове от импортирания чертеж ще бъдат вмъкнати заедно с дефинициите на блокове, към които се отнасят. Блоковете в текущия чертеж могат да бъдат презаписани, ако е необходимо (опция "презапис на блокове" в лентата с инструменти за опции).
Лентата с инструменти за опции предлага и някои инструменти за мащабиране, завъртане или обръщане на импортирания чертеж, докато го позиционирате.