Dit is een automatische vertaling.

## X/Y van posities

Werkbalk / Symbool:
Menu: Vang > X/Y van posities
Sneltoets: P, X
Opdrachten: px

### Beschrijving

Deze snap functie kan gebruikt worden om één coördinaat (bijv. X) te extraheren van de locatie van de ene bestaande object en de andere coördinaat (bijv. Y) van de locatie van een ander object.
Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het midden van een rechthoek te lokaliseren.
Dit concept wordt ook wel aangeduid als 'het combineren van coördinaten', 'puntfiltering' of 'coördinatenfiltering'.

### Gebruik

1. Wanneer u een positie opgeeft, start u dit functie.
2. Klik op een positie in de tekening om de X-coördinaat op die positie te vergrendelen.
3. Klik op een positie in de tekening om de Y-coördinaat op die positie te vergrendelen.