Il s'agit d'une traduction automatique.

## Spline (sommets de contrôle)

Barre d'outils / Icône :
Menu : Dessin > Spline > Spline (sommets de contrôle)
Raccourci : S, P
Commandes : spline | sp

### Description

Dessine les courbes splines à partir des points de contrôle. Les cannelures B rationnelles non uniformes (NURBS) avec des facteurs de pondération homogènes sont les seules cannelures qui sont supportées.

### Utilisation

1. Choisissez le degré de la spline dans la barre d'outils des options. Les degrés supportés sont 2 (quadratique b-spline) et 3 (cubique b-spline). Plus le degré est élevé, plus la courbe devient'lisse'.
   Notez qu'un b-spline quadratique nécessite par définition au moins 3 points de contrôle alors qu'un b-spline cubique a au moins 4 points de contrôle.
2. Cochez la case'Fermé' dans la barre d'outils des options si vous voulez créer une spline fermée. Les cannelures fermées sont des boucles fermées continues.
3. Spécifiez les points de contrôle. Après avoir défini le troisième (pour les courbes quadratiques) ou le quatrième (pour les courbes cubiques) point de contrôle, un aperçu sera affiché. Vous pouvez supprimer le dernier point de contrôle en cliquant sur le bouton"Annuler" dans la barre d'outils des options.
4. Appuyez sur escape ou cliquez sur le bouton droit de la souris après avoir réglé le dernier point pour confirmer la forme de la spline.
5. Vous pouvez créer une autre spline ou cliquer à nouveau avec le bouton droit de la souris pour terminer l'outil.

Exemple pour deux splines ouvertes (quadratique et cubique) :
Exemple pour deux splines périodiques fermées (quadratique et cubique)