Forfatter: Robert S.

Denne kommando beregner arealet af buer, cirkler, ellipser og elliptiske buer og tilføjer valgfrit oplysningerne til det aktuelle lag i en tegning. Hvis du vælger en anden type enhed, vises der en advarsel i kommandolinjen.

For buer er der to muligheder for at beregne arealer, nemlig Segment eller Sektor. Arealet af et segment (eller en skive) er det område, der er afgrænset af buen og to linjer, der er trukket fra buens startpunkt og slutpunkt til buens centrum. Arealet af en sektor er det område, der er afgrænset af buen og en kordel, der er trukket fra buens startpunkt til slutpunktet.

Figur 1: Et segment (skive) og en sektor.

Indstillinger

Denne kommando har standardindstillingerne "Add measurement to drawing" og " Text Height" ( teksthøjde).

Figur 2: Standardindstillinger for info

Uanset om dette er slået fra eller ej, vises oplysningerne i kommandolinje-widgetten, når du klikker på en bue, cirkel, ellipse eller elliptisk bue.

Figur 3: Info vises i kommandolinjen

(Bemærk: Hver gang du starter en info-kommando, er afkrydsningsfeltet "Add measurement to drawing" ( Tilføj måling til tegning) altid frakrydset. Du skal huske at slå den til, hvis du vil have informationen tilføjet til tegningen).

Den tilføjer også følgende indstillinger.

Figur 4: Tilføjede indstillinger

Mode (Tilstand):

Tilstanden gælder kun for buer.

Sektor: Denne tilstand returnerer sektorens areal. Dette er nyttigt, når den bruges sammen med kommandoen "Polygonal Area".

Segment: Denne tilstand returnerer arealet af segmentet.

Tilføj:

Enhed: Dette vælger, om du vil tilføje en kopi af den målte enhed til det aktuelle lag i tegningen.

Chord (Akkord): Dette vælger, om du vil have akkorden (sektor) eller radiuslinjerne (segment) tilføjet til tegningen.

Længde: Som standard udskrives arealet altid på tegningen. Denne indstilling vælger, om du ønsker, at der skal tilføjes ekstra oplysninger til tegningen.

For cirkler og helellipser er de ekstra oplysninger omkredsen. Dette bruger midtpunktet som det nederste venstre hjørne til den tilføjede tekst.

For cirkelbuer er de ekstra oplysninger buens længde og længden af korden (i sektortilstand) eller radius (i segmenttilstand).

For ellipser er de ekstra oplysninger buens længde og længden af korden (i sektortilstand) eller afstanden fra midtpunktet til buens startpunkt, efterfulgt af afstanden fra midtpunktet til buens slutpunkt (i segmenttilstand).

Det nederste venstre hjørne for den tilføjede tekst er buens endepunkt.