Dette er en automatisk oversættelse.

## Kopier

Værktøjslinje/ikon:
Menu: Rediger > Kopier
Genveje: Ctrl+C (Mac: ⌘C) | C, P
Kommandoer: copy | cp

### Beskrivelse

QCAD tilbyder et sæt værktøjer til at kopiere enheder fra en tegning til en anden, ligesom andre programmer.

### Anvendelse

1. Brug markeringsværktøjerne til at forberede et valg af de enheder, du vil kopiere til udklipsholderen.
2. Vælg kopiværktøjet.

Standard kopieringsværktøjet i QCAD fungerer som kopieringsværktøjet i andre programmer. Det giver dig ikke mulighed for at vælge et referencepunkt for din udvælgelse, men beregner i stedet referencepunktet automatisk i midten af udvælgelsen. Dette er ikke altid ønskeligt, da du højst sandsynligt ønsker at placere de indsatte enheder på en præcist defineret position. Til dette formål tilbyder QCAD et alternativt, mere CAD-specifikt kopieringsværktøj: Kopier med reference.

Udvælgelsen er nu på QCAD's interne udklipsholder og kan indsættes i den samme eller en anden tegning, som er åbnet med den samme kørende instans af QCAD. Bemærk, at hvis du afslutter QCAD programmet, går indholdet af udklipsholderen tabt. QCAD's udklipsholder kan kun tilgås af QCAD selv. Du kan ikke udveksle tegningsenheder med andre programmer ved hjælp af kopiering og indsættelse. Brug venligst QCAD's eksport- og importfunktionalitet til dette formål.