Esta é uma tradução automática.

## Insira um Bitmap…

Barra de ferramentas / Ícone:
Menu: Desenhe > Insira um Bitmap…
Atalho: I, M
Comandos: insertbitmap | bitmap | im

### Descrição

Insere uma imagem raster (bitmap) no desenho.
Note-se que o ficheiro de desenho que é criado ao guardar o desenho, contém apenas referências a imagens inseridas. Recomenda-se manter o ficheiro de imagem e o ficheiro de desenho na mesma pasta, para que o QCAD possa encontrar a imagem novamente quando o ficheiro de desenho for carregado mais tarde.
Os fundos transparentes são suportados para imagens PNG.
Note-se que os bitmaps grandes podem fazer com que a exibição do desenho se torne muito lenta.
Normalmente, deseja-se que as imagens fiquem no fundo de outras entidades. Consulte a ferramenta ' Modificar' - 'Enviar para trás' para saber como fazer isto

### Utilização

1. Escolha o ficheiro de imagem que pretende inserir.
2. Introduza a altura ou largura desejada para a imagem em unidades de desenho na barra de ferramentas de opções.
3. Introduzir um ângulo de rotação na barra de ferramentas de opções.
4. Especificar o ponto de inserção da imagem. Este é o canto inferior esquerdo da imagem.