Detta är en automatisk översättning.

## Spline (kontrollpunkter)

Verktygsfält / ikon:
Meny: Rita > Kurva > Spline (kontrollpunkter)
Genväg: S, P
Kommandon: spline | sp

### Beskrivning

Ritar spline-kurvor från kontrollpunkter. Icke-uniforma rationella B-Splines (NURBS) med homogena viktningsfaktorer är de enda splines som stöds.

### Användning

1. Välj grad för splinten i verktygsfältet för alternativ. De grader som stöds är 2 (kvadratisk b-spline) och 3 (kubisk b-spline). Ju högre grad, desto "slätare" blir kurvan.
   Observera att en kvadratisk b-spline per definition kräver minst 3 kontrollpunkter medan en kubisk b-spline har minst 4 kontrollpunkter.
2. Markera kryssrutan "Closed" (sluten) i verktygsfältet för alternativ om du vill skapa en sluten spline. Slutna splines är kontinuerliga slutna slingor.
3. Ange kontrollpunkterna. När du har definierat den tredje (för kvadratiska b-splines) eller fjärde (för kubiska b-splines) kontrollpunkten visas en förhandsgranskning. Du kan ta bort den sista kontrollpunkten igen genom att klicka på knappen "Undo" i verktygsfältet för alternativ.
4. Tryck på escape eller klicka på höger musknapp efter att du har ställt in den sista punkten för att bekräfta splineformen.
5. Du kan nu skapa en ny spline eller högerklicka igen för att avsluta verktyget.

Exempel på två öppna splines (kvadratiska och kubiska):
Exempel på två slutna, periodiska splines (kvadratiska och kubiska)