Se trata de una traducción automática.

## X/Y de la posición

Barra de herramientas / Icono:
Menú: Forzar > X/Y de la posición
Accesos directos: P, X
Comandos: px

### Descripción

Esta herramienta de ajuste se puede utilizar para extraer una coordenada (por ejemplo, X) de la ubicación de una entidad existente y la otra coordenada (por ejemplo, Y) de la ubicación de otro objeto.
Esto se puede utilizar, por ejemplo, para localizar el centro de un rectángulo.
Este concepto se denomina también "combinación de coordenadas", "filtrado de puntos" o "filtrado de coordenadas".

### Utilización

1. Cuando se especifica una posición, inicie esta herramienta.
2. Haga clic en una posición del dibujo para bloquear la coordenada X en esa posición.
3. Haga clic en una posición del dibujo para bloquear la coordenada Y en esa posición.