Si tratta di una traduzione automatica.

## Proiezione isometrica

Barra degli strumenti / Icona:
Menù: Modifica CAD > Proiezione > Proiezione isometrica
Scciatoie: P, J
Comandi: isometric | pj

### Descrizione

Questo strumento crea proiezioni isometriche (e altri tipi di proiezioni) della selezione corrente nel disegno.

### Utilizzo

1. Selezionare le entità che si desidera proiettare.
2. Lancia questo strumento.
3. Scegliere un tipo di proiezione e una direzione di visualizzazione per la proiezione nella barra degli strumenti delle opzioni.
4. Impostare il punto di riferimento per la proiezione. Questo è il punto che si usa per posizionare la proiezione nella fase successiva.
5. Spostare il cursore del mouse nella posizione in cui si desidera creare la proiezione e fare clic per impostare la posizione.