Dette er en automatisk oversættelse.

## Isometrisk projektion

Værktøjslinje/ikon:
Menu: Modificere > Projektion > Isometrisk projektion
Genvej: P, J
Kommandoer: isometric | pj

### Beskrivelse

Dette værktøj opretter isometriske projektioner (og andre typer projektioner) af det aktuelle valg i tegningen.

### Anvendelse

1. Vælg de enheder, du vil projicere.
2. Start dette værktøj.
3. Vælg en projektionstype og en visningsretning for projektionen i værktøjslinjen med indstillinger.
4. Indstil referencepunktet for projektionen. Dette er det punkt, du bruger til at placere projektionen i næste trin.
5. Flyt musemarkøren til den position, hvor du vil oprette projektionen, og klik for at indstille positionen.