Il s'agit d'une traduction automatique.

## X/Y de la position

Barre d'outils / Icône :
Menu : Accrochage > X/Y de la position
Raccourci : P, X
Commandes : px

### Description

Cet outil peut être utilisé pour extraire une coordonnée (par exemple X) de l'emplacement d'une entité existante et l'autre coordonnée (par exemple Y) de l'emplacement d'un autre objet.
Ceci peut par exemple être utilisé pour localiser le centre d'un rectangle.
Ce concept est également appelé " combinaison de coordonnées ", " filtrage de points " ou " filtrage de coordonnées ".

### Utilisation

1. Lorsque vous spécifiez une position, démarrez cet outil.
2. Cliquez sur une position dans le dessin pour verrouiller la coordonnée X à cette position.
3. Cliquez sur une position dans le dessin pour verrouiller la coordonnée Y à cette position.