1. Nach dem Starten des Werkzeugs wird der Text Dialog angezeigt in dem Sie die Schrift-Attribute und den Text selbst festlegen können.
2. Wählen Sie eine Schriftart und die Schrift-Attribute im linken oberen Bereich des Dialogs.
   CAD Schriften bestehen nur aus Linien und Bögen und sind zuoberst in der Liste mit Schriftarten aufgelistet. Alle verfügbaren TrueType Schriften sind unter den CAD Schriften aufgeführt.
   Im Feld "Höhe" können Sie die Texthöhe in der aktuellen Masseinheit der Zeichnung bestimmen. Um den normalen Linienabstand zu verwenden geben Sie einen Linienabstand von 1 ein. Sie können den Linienabstand vergrössern oder verkleinern indem Sie im Feld "Linienabstand" einen anderen Wert eingeben. Der eingegebene Wert ist ein Faktor, relativ zum normalen Abstand (Faktor 1).
3. Wählen Sie die Ausrichtung des Textes.
4. Geben Sie den gewünschten Rotationswinkel für den Text ein. Normale, horizontal lesbare Texte haben einen Winkel von 0 Grad.
5. Geben Sie den zu konstruierenden Text im grossen Textfeld ein.
   Verwenden Sie die Werkzeuge über dem Textfeld, um den Text zu formatieren oder Text aus der Zwischenablage einzufügen. Benutzen Sie die Schaltfläche ganz rechts um Sonderzeichen einzufügen oder beliebige Zeichen aus dem Zeichensatz der Schrift zu wählen ('Andere...').
   Beachten Sie, dass die Schriftart, die Sie gewählt haben das ausgewählte Zeichen nicht zwingend enthält. In diesem Fall wird das Zeichen nicht dargestellt.
6. Klicken Sie "OK" um den Text Dialog zu schliessen.
7. Setzten Sie die Position des Textes mir der Maus oder geben Sie eine Koordinate in die Kommandozeile ein.
8. Oft müssen mehrere Texte mit ähnlichen Attributen erstellt werden. Deshalb beendet sich das Text Werkzeug nicht automatisch nach dem Erstellen des ersten Textes. Sie können den Text, den Textwinkel und die Textgrösse editieren in der Optionenwerkzeugleiste und so effizient weitere Texte konstruieren.
9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie Escape um das Werkzeug zu beenden.