Skifter mellem skærmbaseret linetypetilstand for den aktuelle tegning.
Hvis denne tilstand er aktiveret, er linetyperne optimeret til en computerskærm. Alle linjer vises med en skærmbaseret linjebredde (linjerne bliver ikke bredere, når der zoomes ind), og alle mønstre vises som faste, pixelbaserede mønstre på skærmen (streger bliver ikke længere, når der zoomes ind).
Hvis denne tilstand er slået fra, vises linjebredder og linjetyper i tegningsenheder (standard).