Met de opdrachtregel van QCAD kunt u commando's starten, coördinaten invoeren of waarden zoals afstanden of radii invoeren.

### Coördinaten invoeren

Absolute coördinaten worden ingevoerd in het formaat "x,y"

40,5

Relatieve coördinaten worden ingevoerd in het formaat "@x,y"

@10,6

Absolute poolcoördinaten worden ingevoerd in het formaat "distance<angle"

10<30

Relatieve poolcoördinaten worden ingevoerd in het formaat "@distance<angle"

@10<45

Bij het invoeren van coördinaten of waarden kunnen wiskundige uitdrukkingen worden gebruikt om een coördinaat te berekenen op basis van bekende waarden. Zo kan bijvoorbeeld ook de coördinaat 10,5 als coördinaat worden ingevoerd

5+5,30/6

### Rekenmachine

De opdrachtregel kan ook als rekenmachine worden gebruikt. Om dit te doen, voert u een wiskundige uitdrukking in die met een gelijkheidsteken wordt weergegeven

=3+4
7

Variabelen kunnen worden gebruikt om waarden op te slaan

=a=5+6
11
=a/2
5.5

### Wiskundige uitdrukkingen

Wiskundige constanten zijn beschikbaar:

PI, LN2, LN10, LOG2E, LOG10E, SQRT1_2, SQRT2, SQRT2

Wiskundige functies zijn beschikbaar:

abs, ceil, floor, exp, log, max, min, pow, sqrt, random, round, rad2deg, deg2rad, sin, cos, tan, asin, acos, atan, atan2, log10, log1p, log2, sign, cosh, sinh, tanh, acosh, asinh, atanh, expm1, hypot, cbrt, trunc

De meeste van deze constanten en functies zijn standaard ECMAScript (JavaScript) functies en zijn online gedocumenteerd. In de standaard ECMAScript maken deze functies deel uit van de wiskunde-klasse, zodat de functie abs zou moeten worden geschreven als Math.abs. In de QCAD opdrachtregel kun je voor het gemak het Math. deel weglaten. Trigonometrische functies (zonde, cos, tan, asin, acos, atan, atan, atan2) aanvaarden of keren hoeken in graden terug. Als u de voorkeur geeft aan de radiaalversies van deze functies, gebruik dan in plaats daarvan de originele wiskundige functies van Math.

De functies rad2deg en deg2rad kunnen worden gebruikt om hoeken tussen radiaal en graden om te zetten.