1. Bepaal het beginpunt van het eerste polylijnsegment. U kunt de muis gebruiken of een coördinaat in de console invoeren.
2. Definieer het eindpunt van het eerste polylijnsegment.
3. Definieer de eindpunten van andere polylijnsegmenten.

Als de polylijn boogsegmenten bevat, kunt u het selectievakje "Boog" aanvinken en de boog radius in de opties werkbalk invoeren bij het instellen van het eindpunt van een boogsegment. De boog wordt soepel (tangentiaal) aangesloten op het laatste segment.