1. Въведете геометрията на скосяването в лентата с инструменти за опции. "Разстояние 1" е разстоянието, което ще има линията на скосяване от (въображаемата) пресечна точка на двата ръба (10 в показания пример). "Разстояние 2" е същото разстояние за втория ръб (20 в показания пример).
2. Поставете отметка на "Подрязване", ако искате да подрязвате същностите автоматично. Ако опцията е изключена, двете същности ще останат недокоснати.
3. Изберете първата същност на ръба (линия или дъга).
4. Изберете втората същност.