1. Na het starten van het functie wordt de tekstdialoog weergegeven, waarin u het lettertype kunt kiezen en de tekst kunt invoeren die u wilt maken.
2. Kies de naam van het lettertype, de hoogte van de tekst en de initiële tekstattributen in het linkerbovengedeelte van het dialoogvenster. CAD-lettertypen die bestaan uit lijnen en bogen staan bovenaan de lijst met lettertypen, TrueType-lettertypen staan hieronder. Voer in het veld "Hoogte" de hoogte van de tekst in in de eenheid van uw tekening. Om de normale regelafstand te kiezen, voert u een factor "1" voor de regelafstand in. De ingevoerde waarde is een factor ten opzichte van de standaardwaarde (1).
3. Voer de rotatiehoek voor de tekst in. Normale horizontale teksten hebben een hoek van 0 graden en teksten die van rechts leesbaar zijn 90 graden.
4. Kies de uitlijning van de tekst.
5. Schakel het selectievakje "Eenvoudige tekst" in om een tekst met één regel en zonder opmaak te maken.
6. Voer de tekst die u wilt maken in het grote tekstvak in. U kunt de verschillende hulpmiddelen boven het tekstvak gebruiken om de ingevoerde tekst verder te formatteren of om teksten van het klembord te plakken. Gebruik de knop rechts om snel symbolen in te voegen of om een Unicode-teken te kiezen ("Anderen..."). Houd er rekening mee dat het lettertype dat u hebt gekozen mogelijk niet de tekens bevat die u hebt ingevoegd. In dat geval worden de tekens niet weergegeven in de tekening.
7. Klik op "OK" om de tekstdialoog af te sluiten.
8. Gebruik de muis om de locatie van de tekst te specificeren of voer een coördinaat in de opdrachtregel in.
9. Vaak moeten gebruikers een aantal gelijkaardige teksten maken. Om die reden eindigt het tekstfunctie niet na het maken van de eerste tekstobject.
10. Klik met de rechtermuisknop of druk op Escape om het tekstfunctie te stoppen.