Schaltet den bildschirmbasierten Linientypmodus der aktuellen Zeichnung um.
Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Linientypen für den Computerbildschirm optimiert. In diesem Modus werden alle Linien mit der entsprechenden Breite auf dem Bildschirm angezeigt (Linien werden beim Vergrössern der Ansicht also nicht breiter) Alle Linenmuster werden als feste, pixelbasierte Muster auf dem Bildschirm angezeigt (Striche und Abstände werden beim Vergrössern der Ansicht nicht grösser).
Wenn der Modus ausgeschaltet ist, werden Linientypen in Zeichnungseinheiten angezeigt (Standardeinstellung).