## X/Y von Positionen

Werkzeugleiste / Icon:
Menü: Fang > X/Y von Positionen
Tastenkürzel: P, X
Befehle: px

### Beschreibung

Dieses Werkzeug kann benutzt werden, um eine Koordinate (z.B. X) von einem Objekt zu übernehmen und die andere (Y) von einem anderen Objekt.
Dies kann zum Beispiel benutzt werden, um das Zentrum eines Rechtecks zu finden.
Dieses Konzept wird auch als "Kombinieren von Koordinatenwerten" oder "Koordinatenfilter" bezeichnet.

### Verwendung

1. Starten Sie dieses Werkzeug, wenn Sie eine Position bestimmen müssen.
2. Klicken Sie eine Position in der Zeichnung, um die X Koordinate an diese Position zu übernehmen.
3. Klicken Sie eine zweite Position in der Zeichnung, um die Y Koordinate an dieser Position zu übernehmen.