Командният ред на QCAD ви позволява да стартирате команди, да въвеждате координати или стойности като разстояния или радиуси.

### Въвеждане на координати

Абсолютните координати се въвеждат във формат "x,y"

40,5

Относителните координати се въвеждат във формат "@x,y"

@10,6

Абсолютните полярни координати се въвеждат във формат "разстояние<ъгъл"

10<30

Относителните полярни координати се въвеждат във формат "@разстояние<ъгълник"

@10<45

При въвеждане на координати или стойности могат да се използват математически изрази заизчисляване на координати въз основа на известни стойности. Например координатата 10,5 може да се въведе и като

5+5,30/6

### Калкулатор

Командният ред може да се използва и като калкулатор. За тази цел въведете математически израз, предшестван от знак за равенство

=3+4
7

Променливите могат да се използват за съхраняване на стойности

=a=5+6
11
=a/2
5.5

### Математически изрази

Наличните математически константи са:

PI, LN2, LN10, LOG2E, LOG10E, SQRT1_2, SQRT2

Наличните математически функции са:

abs, ceil, floor, exp, log, max, min, pow, sqrt, random, round, rad2deg, deg2rad, sin, cos, tan, asin, acos, atan, atan2, log10, log1p, log2, sign, cosh, sinh, tanh, acosh, asinh, atanh, expm1, hypot, cbrt, trunc

Повечето от тези константи и функции са стандартни функции на ECMAScript (JavaScript) и са документирани онлайн. В стандартния ECMAScript тези функции са част от класа Math, така че функцията absби трябвало да се запише като Math.abs. В командния ред на QCAD можете да пропуснете частта Math.за удобство. Тригонометричните функции (sin, cos, tan, asin, acos, atan, atan2) приемат или връщат ъгли в градуси. Ако предпочитате радианните версии на тези функции, използвайте вместо тях оригиналните Math.функции.

Функциите rad2degи deg2radмогат да се използват за преобразуване на ъгли между радиани и градуси.