1. Środkową część elipsy ustawiamy myszką lub wprowadzamy współrzędne w wierszu poleceń.
2. Zdefiniuj oś główną klikając punkt końcowy osi, który jest punktem na elipsie. Można również wprowadzić współrzędne w wierszu poleceń lub wprowadzić kąt i promień główny w formacie @50<30 gdzie 50 jest promieniem głównym `, a 30 jest kątem elipsy.
3. Określić punkt końcowy osi drugorzędnej, który jest również punktem na elipsie lub wprowadzić długość osi drugorzędnej.
4. Ustaw kąt startu za pomocą myszy lub wprowadzając współrzędne lub wielkość kąta ° w wierszu poleceń.
5. Kąt końcowy należy ustawić w taki sam sposób jak kąt początkowy.