Infogar en rasterbild (bitmap) i ritningen.
Observera att ritningsfilen som skapas när ritningen sparas endast innehåller referenser till infogade bilder. Det rekommenderas att hålla bildfilen och ritningsfilen i samma mapp, så att QCAD kan hitta bilden igen när ritningsfilen laddas senare.
Transparenta bakgrunder stöds för PNG-bilder.
Observera att stora bitmappar kan göra att ritningsvisningen blir mycket långsam.
Vanligtvis vill du att bilder ska vara i bakgrunden till andra enheter. Se verktyget " Modify" - "Send to back" för att lära dig hur du gör detta