1. Ställ in ellipsens centrum med musen eller ange en koordinat på kommandoraden.
2. Definiera huvudaxeln genom att klicka på axelns slutpunkt, som är en punkt på ellipsen. Du kan också ange en koordinat på kommandoraden eller ange en vinkel och stor radie i formatet @50<30 där 50 är stor radie och 30 är ellipsvinkeln.
3. Definiera ändpunkten för den mindre axeln som också är en punkt på ellipsen eller ange längden på den mindre axeln.
4. Ange startvinkeln med musen eller genom att ange en koordinat eller vinkeln på kommandoraden.
5. Ställ in slutvinkeln på samma sätt som startvinkeln.