Indsætter et rasterbillede (bitmap) i tegningen.
Bemærk, at den tegningsfil, der oprettes, når tegningen gemmes, kun indeholder referencer til de indsatte billeder. Det anbefales at opbevare billedfilen og tegningsfilen i den samme mappe, så QCAD kan finde billedet igen, når tegningsfilen indlæses senere.
Transparente baggrunde understøttes for PNG-billeder.
Bemærk, at store bitmaps kan medføre, at tegningsvisningen bliver meget langsom.
Normalt vil du ønske, at billeder skal være i baggrunden af andre entiteter. Se venligst værktøjet " Modify" - "Send to back" for at lære, hvordan du gør dette