Wstawia obraz rastrowy (bitmapę) do rysunku.
Zauważ, że plik rysunku, który jest tworzony podczas zapisywania rysunku, zawiera tylko odniesienia do wstawionych obrazów. Zaleca się, aby plik obrazu i plik rysunku znajdowały się w tym samym folderze, tak aby QCAD mógł ponownie znaleźć obraz podczas późniejszego wczytywania pliku rysunku.
W przypadku obrazów PNG obsługiwane są przezroczyste tła.
Należy pamiętać, że duże bitmapy mogą spowodować, że wyświetlanie rysunków będzie bardzo powolne.
Zazwyczaj będziesz chciał, aby obrazy znajdowały się w tle innych podmiotów. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z narzędziem "Modyfikuj" - "Wyślij do tyłu"