Ukazna vrstica programa QCAD omogoča zagon ukazov, vnos koordinat ali vnos vrednosti, kot so razdalje ali polmeri.

### Vnos koordinat

Absolutne koordinate se vnesejo v obliki "x,y"

40,5

Relativne koordinate se vnesejo v obliki "@x,y"

@10,6

Absolutne polarne koordinate se vnesejo v obliki "razdalja<kot"

10<30

Relativne polarne koordinate se vnesejo v obliki "@distance<angle"

@10<45

Pri vnosu koordinat ali vrednosti se lahko za izračun koordinate na podlagi znanih vrednosti uporabijo matematični izrazi. Na primer koordinata 10,5 se lahko vnese tudi kot

5+5,30/6

### Kalkulator

Ukazno vrstico lahko uporabite tudi kot kalkulator. To storite tako, da vnesete matematični izraz, ki mu sledi znak enakosti

=3+4
7

Spremenljivke se lahko uporabljajo za shranjevanje vrednosti

=a=5+6
11
=a/2
5.5

### Matematični izrazi

Na voljo so naslednje matematične konstante:

PI, LN2, LN10, LOG2E, LOG10E, SQRT1_2, SQRT2

Matematične funkcije, ki so na voljo, so:

abs, ceil, floor, exp, log, max, min, pow, sqrt, random, round, rad2deg, deg2rad, sin, cos, tan, asin, acos, atan, atan2, log10, log1p, log2, sign, cosh, sinh, tanh, acosh, asinh, atanh, expm1, hypot, cbrt, trunc

Večina teh konstant in funkcij so standardne funkcije ECMAScripta (JavaScript) in so dokumentirane na spletu. V standardnem jeziku ECMAScript so te funkcije del razreda Math, zato bi bilo treba funkcijo abs zapisati kot Math.abs. V ukazni vrstici QCAD lahko zaradi priročnosti izpustite del Math. Trigonometrične funkcije (sin, cos, tan, asin, acos, atan, atan2) sprejemajo ali vračajo kote v stopinjah. Če imate raje radianske različice teh funkcij, uporabite izvirne funkcije Math.

Funkciji rad2deg in deg2rad lahko uporabite za pretvorbo kotov med radianom in stopinjami.